# 中药定向透药治疗仪技术参数

1. 工作频率：主频范围900-9000Hz；

2、输出通道：4组电疗输出，4组热疗输出；

3、具有定时功能；

4热疗温度：温度可控制在25℃-45℃，自动温控系统；

5、处方功能：精选医疗专家治疗处方，8处方，自动排序；

6、治疗设置：时间选择、处方选择、强度选择；

7、输出数据与操作信息由语音提示和液晶显示；

8、产品安全，具有双重隔离、开机保护、电极保护、短路保护、声光提示等防护功能；

9、适用范围：

康复科：关节炎、颈椎病、腰肌劳损、坐骨神经痛、落枕、软组织扭挫伤、肌肉酸疼、消肿止痛；消化科：急慢性胃炎、结肠炎、肠粘连、阑尾炎、直肠炎、腹泻、腹胀、便秘、消化不良等；儿 科：小儿咽痛、肺炎引起的咳嗽、小儿腹泻、小儿便秘、消化不良；骨伤科：软组织扭挫伤、消炎止痛等；妇科：经期腹痛、产后康复；普外科：腹部和腔内手术后的康复治疗；

1. 质保：≥1年；

# 动态血压监测仪技术参数

1. 工作电源：可充电锂电池；

2、准确性：±3mmHg；

3、测量失败,自动重测；

4、电池剩余电量可观测；

5、分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图；

6、软件可自由设定报告内容；

7、质保：≥1年；

# 动态心电图记录仪技术参数

1. 供电方式：外置碱性电池；

2、导联方式：10电极12导；

3、记录器存储容量≥8GB；

4、支持导联预分析功能，并自动排除干扰导联及无信号导联；

5、间位性室早、室性加速性、室性逸搏、房性加速性、房性逸搏、传导阻滞事件识别；

6、ST及T波自定义定标，趋势图定标后无延迟显示；

7、提供工作站电脑，配套软件及打印机；

8、质保：≥1年；