# 宫腔镜技术参数

1. 内窥镜镜体全部采用不锈钢管；

2、直管型镜体；

3、带有限位器；

4、工作长度： ≥180mm；

5、镜体外径：Ø5mm；

6、目镜罩外径：Ø32mm；

7、光缆接头外径：Ø10mm；

8、适配手术器械规格：6Fr；

9、视场角： 60°；

10、视向角：30°；

11、配套器械：软性活检钳（6Fr）1把，软性剪刀（6Fr）1把，软性取环钳（6Fr）1把，内窥镜消毒盒1个；

12、质保：≥1年；

# 医用臭氧治疗仪技术参数

1. 臭氧浓度： ≥80mg/立方；

2、臭氧水浓度：0.1mg/L-15mg/L；

3、臭氧水流量：0.6-3.0L/min；

4、出水压力：0.01MPa-0.04MPa；

5、冲洗液加热范围：19℃-39℃；

6、超声雾化工作频率：（1.7±10%）MHZ；

7、治疗时间≥ 5 分钟；

8、适用范围：霉菌性阴道炎、细菌性阴道炎病、滴虫性阴道炎、外阴炎、宫颈炎等；

9、质保：≥1年；

# 多普勒胎心仪技术参数

1. 测量范围 50-240bpm；

2、测量误差 ±3bpm；

3、综合灵敏度 ≥90dB；

4、探头工作频率3MHz±10%；

5、高清彩屏；

6、质保：≥1年；