附件：

个旧市中西医结合医院2025年度

排污监测服务内容

1. **废气**

1.1检测项目：污水处理站排气口（DA001）：臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢；

锅炉排口（DA002）:月测：氮氧化物，年测：颗粒物、林格曼黑度。

1.2检测点位：污水处理站排气口（DA001）、锅炉排口（DA002）。

1.3检测频次：检测1天，1天3次。

1. 无组织废气**(次/季度）**

1.1检测项目：甲烷、氯气、臭气浓度、氨（氨气）、硫化氢。

1.2检测点位：厂界4个点。

1.3检测频次：检测1天，1天3次。

**2、废水**

2.1检测项目：周测：悬浮物、化学需氧量；季度测：五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌；月测：粪大肠菌群。半年测：肠道致病菌。

2.2检测点位：综合污水排放口（DW001）。

2.3检测频次：检测1天，1天3次。

1. **噪声（次/季度）**

3.1检测项目：等效连续A声级。

3.2检测点位：厂界东、南、西、北1m处各设1个点。

3.3检测频次： 监测1天，昼夜各1次。

个旧市中医医院2025年度排污监测服务内容

1. **废水**

1.1检测项目： **次/周**：化学需氧量、悬浮物；**次/月：**粪大肠菌群；**次/季度**：沙门氏菌、pH、五日生化需氧量、氨氮、动植物油类、石油类、阴离子表面活性剂、色度、挥发酚、总氰化物、总氯；**次/半年**：志贺氏菌。

1.2检测点位： 污水处理总排口。

1.3检测频次： 检测1天，1天3次。

1.4执行标准： 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准。

1. **无组织废气（次/季度）**

2.1检测项目：甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢。

2.2检测点位：厂界上风向1个点，下风向3个点。

2.3检测频次：检测1天，1天3次。

2.4执行标准：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3。

**3、噪声（次/季度）**

3.1检测项目：等效连续A声级。

3.2检测点位：厂界东、南、西、北1m处各设1个点。

3.3检测频次： 监测1天，昼夜各1次。